附件2

**包1：高压蒸汽灭菌锅技术参数及需求**

**一、技术参数**

1、容量：24L

2、内桶置物尺寸：≥Ø260\*380mm

3、外桶容器尺寸：≥Ø283\*595mm

4、内外桶材质：304不锈钢

5、外桶容器厚度：≥2mm

6、额定温度/压力：126℃/0.142MPa

7、调温范围：115-129℃

8、定时范围：0-60min

9、升温时间RT-126℃：≤30分钟内

10、排气软管：有

11、保险丝/熔断器：有

12、产品尺寸：≥Ø430\*700mm

13、产品重量：≤18kg

14、容器开关方式：快开式

15、排气方式：全启式安全阀

16、带有安全连锁装置，结束时蜂鸣提醒，有缺水保护

1. **其它**
2. 有医疗器械证
3. 生产日期在验收日期前两月内
4. 使用年限≥5年
5. 质保≥1年

**包2：眼科手术器械清单及配置要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 显微持针钳 | 头部9mm，弯形 | 把 | 2 |
| 2 | 角膜剪 | 弯尖，刃长12mm | 把 | 2 |
| 3 | 囊膜剪 | 弯尖，刃长16mm | 把 | 2 |
| 4 | 劈核刀 | 单头，1.8mm | 把 | 2 |
| 5 | 系线镊 | 直平台，头宽0.3mm | 把 | 2 |
| 6 | 显微结扎镊 | 0.3mm，1×2齿 | 把 | 1 |
| 7 | 撕囊镊 | 弧形 | 把 | 2 |
| 8 | 虹膜恢复器 | 单头 | 把 | 2 |
| 9 | 人工晶状体定位钩 | T形 | 把 | 1 |
| 10 | 注吸器手柄 | 19G弯头 | 把 | 1 |
| 11 | 开睑器 | 钛露睫式 | 把 | 2 |
| 12 | 消毒盒 | ≥263\*160\*27mm | 个 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 1、均为可重复消毒使用器械。2、产品必须是全新、质量可靠、为合法渠道供应的产品，符合国家对同类产品规定的质量标准，保证产品质量。3、质保1年 | | | | |