附件2

**TDP治疗仪技术参数**

**一、技术参数**

1、适用治疗板直径：160-170mm；

2、电源输入：AC 220V 50Hz；

3、功率： 250VA；

4、支臂伸缩范围：0-78cm；

5、电源盒升降范围：0-60cm；

6、头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；

7、波普范围：2μm-25μm；

8、定时范围：0-60分钟；

9、工作寿命：＞2000小时；

10、高140-160cm，并可调节高度；

11、金属脚轮支撑；

12、使用年限≥6年。

**二、商务要求**

1、交货期限：交货时间为收到成交通知书后10个工作日内，货物到达采购人指定地点且在2个工作日内安装调试完毕，并对采购人指定人员进行相关培训。

2、履约地点：阿坝州林业中心医院（采购人指定地点），中选供应商负责设备运送、安装调试，保证设备正常运行。设备出厂日期应在到货日期前2个月内，由此产生的所有费用均由中选供应商承担。

3、付款方式：货物验收合格后，采购人收到成交人出具的合法票据后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100%。

4、验收方式和验收标准：验收方式：本项目采购人将严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收。

5、质保1年。

**电针治疗仪技术参数**

**一、技术参数**

1、外形尺寸（长宽高）：273×202×92mm，允差±10%；

2、额定输入功率：8VA；

3、输出通道：五路输出，独立可调；

4、输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波；

5、连续波：频率1Hz～100Hz连续可调,允差±15%；脉冲宽度0.35ms±0.1ms；

6、断续波：断续周期2.3s～6s可调，允差±10%；

7、疏密波：疏、密波变换周期2.3s～6s可调，允差±10%；

8、每路输出脉冲强度：0～12V，允差±20%（负载电阻250Ω）；

9、治疗时间范围：0-60分钟，可调节定时；

10、使用年限≥5年。

**二、商务要求**

1、交货期限：交货时间为收到成交通知书后10个工作日内，货物到达采购人指定地点且在2个工作日内安装调试完毕，并对采购人指定人员进行相关培训。

2、履约地点：阿坝州林业中心医院（采购人指定地点），中选供应商负责设备运送、安装调试，保证设备正常运行。设备出厂日期应在到货日期前2个月内，由此产生的所有费用均由中选供应商承担。

3、付款方式：货物验收合格后，采购人收到成交人出具的合法票据后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100%。

4、验收方式和验收标准：验收方式：本项目采购人将严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收。

5、质保1年。