**共享充电宝需求**

1、基础功能要求

设备类型：支持快充（如USB-C 18W以上）、多接口（Type-C/Lightning/USB-A）。

容量与效率：单宝满电可充手机3-5次，充电速度≥1%/分钟（常规机型）。

安全性：

通过国家3C认证，具备过充、短路、高温保护功能。

投保产品责任险（单次事故赔付≥100万元）。

2、布局与数量

覆盖区域：门诊大厅、候诊区、住院部走廊、急诊科等候区。

密度标准：每600㎡设置1台主机（含6-12个充电宝），全院总量建议4台（根据人流量调整）。

3、管理与服务

运维响应：故障设备2小时内修复或更换，定期巡检（每周≥1次）。

费用透明：明码标价（建议1.5-2元/30分钟），无隐藏扣费。

设备粘贴24小时服务电话（字体≥3cm×3cm）。

4、医院特殊要求

无网络依赖：支持“扫码”租借。

静音设计：设备运行噪音≤40分贝（避免干扰医疗环境）。

品牌限制：禁止设备携带广告（如医疗美容、药品推广）。

5、适老化

（1）操作界面：屏幕字体放大（≥20号字），支持语音提示（音量可调至60分贝）。

（2）简化租借步骤（扫码后仅需1次点击确认）。

（3）物理设计：主机高度≤1.2米（轮椅患者可操作），充电宝重量≤150g（减轻握持负担）。

6、管理费用（含电费）： /月/台。

7、设备安全管理责任：设备所有运行、防盗等安全管理责任全部由投放商负责。