附件2：

# 瞬时脉冲足底静脉泵采购需求

**一、技术参数**

★1、作用：直接作用于足底静脉丛，促进足底血液高速回流并形成湍流，有效冲刷静脉瓣膜后方，有效预防深静脉血栓形成，同时还能消除水肿。

2、设备具备故障自检功能

3、压强指示： 治疗仪应具有压强指示，以指示当前治疗程序下设备在气囊内产生的治疗压强。该指示通过液晶屏数字式显示，示值允差不大于±3kPa。

★4、脉冲压力（治疗压强）：应在0-300mmHg，调节精度为≤1mmHg，0.2秒内瞬时脉冲达到130mmHg至200mmHg的压力设定值。

5、身份识别功能，记忆患者个性化方案，实现精准治疗

6、扩展端口设计，支持医院物联网。

7、电气安全要求 治疗仪电气安全要求应符合GB9706.1-2020的要求。

8、电磁兼容性要求 治疗仪电磁兼容性要求应符合YY9706.102-2021的要求

**二、其它需求**

1、使用年限≥10年。

2、质保1年，3天之内不能完成维修提供备用设备。

3、生产日期在交货验收日期前两月内。

**三、支付方式**

货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方收到乙方出具的合法票据 30 日内，支付合同总金额(含税)的100%。