**采购需求**

**一、项目概述**：本项目为阿坝州林业中心医院照明灯具更换采购项目;预算费用5.15万元，使用医院资金;院内比选方式采购；拟采购一家供应商为医院提供相应的服务。

**二、采购内容清单：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 最高限价 |
| 1 | 照明灯具更换采购项目 | 5.15万元 |

1. **照明灯具更换维修需求，具体内容详见下表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **数量** | **更换产品规格** | **技术参数** | **备注** |
| 1 | 现有1200\*600日光灯盘更换成600\*600 LED平板灯 | 60 | 600\*600 LED平板灯 | ≥48W，色温6500K，白色面板，透光灯罩，直发光，无可视频闪 | 质保1年，更换需同时修补600\*600矿棉板吊顶60张 |
| 2 | 现有600\*600日光灯盘更换成600\*600 LED平板灯 | 390 | 600\*600 LED平板灯 | ≥48W，色温6500K，白色面板，透光灯罩，直发光，无可视频闪 | 质保1年 |
| 3 | 现有3号楼、5号楼大厅条型灯更换 | 60 | 120cm T8 LED灯管 | ≥18W，色温6500K，双头供电，无可视频闪 | 质保1年，需同时更换全部现有亚克力灯罩板 |
| 4 | 6号楼120cmLED灯管更换 | 24 | 120cm T8 LED灯管 | ≥18W，色温6500K，双头供电，无可视频闪 | 质保1年 |
| 5 | 院内路灯灯罩更换 | 66 | 原有灯罩换新更换 | 按原规格替换原有灯罩 | 质保1年 |
| 6 | 院内路灯LED灯泡更换 | 66 | E27 LED灯泡 | ≥10W，色温6500K，无可视频闪 | 质保1年 |
| 7 | 院内路灯加装 | 4 | 按照现有路灯样式加装 | 灯杆、灯罩同现有路灯，光源为≥10WLED灯泡 | 质保1年 |
| 8 | 消防应急照明圆形吸顶灯更换 | 73 | 圆形吸顶，消防应急照明与开关控制照明二合一 | 内置免维护电池，应急时间≥90分钟，LED光源≥12W ，有工作状态指示灯、消防认证标志，白色面罩 | 质保1年 |
| 9 | 楼梯圆形吸顶照明灯 | 4 | 圆形吸顶灯 | ≥7W LED光源，色温6500K，白色面罩 | 质保1年 |
| 10 | 楼梯圆形吸顶声光控照明灯 | 9 | 圆形吸顶灯（带声光控功能） | ≥7W LED光源，色温6500K，白色面罩 | 质保1年 |
| 11 | 筒灯更换 | 6 | 石膏板吊顶筒灯 | ≥10W LED光源，色温6500K | 质保1年 |
| 12 | 电源线更换（部分地下暗埋） | 30米 | 4平方二芯护导线加PVC穿管 | 部分地下暗埋 | 质保1年 |

1. **服务及商务要求**
2. 通知施工后5日内完工；
3. 安全责任：由施工方全部负责；
4. 质量要求：提供一线品牌产品，产品须符合国家相关行业质量标准。
5. 付款方式：验收合格后，采购人收到成交人出具的合法票据后，达到付款条件起 30日内，支付合同总金额的100%。

3、服务地点：采购人指定地点。

1. **其他要求**

1.投标人结合本项目采购需求编制项目实施方案。

2.投标人结合本项目采购需求编制项目质量保障方案。

3.投标人结合本项目采购需求编制项目售后服务方案。

**七、评分方法**

1、本项目采取综合评分法。

2、综合评分明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评价因素** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 报价 | 30分 | 以本次有效的最低合计报价为基准价，参选报价得分=（基准价/合计报价）\*30 |
| 2 | 业绩 | 12分 | 供应商提供本单位2022年1月1日（含2022年1月1日）以来的类似业绩，每提供 1个得3分，最多得 12 分。  注：提供中标（成交）通知书或合同复印件加盖供应商公章，未提供或未盖章的不得分。 |
| 3 | 服务方案 | 30分 | 根据供应商针对本项目提供的服务方案进行评分，包括但不限于：①整体计划安排②人员配置及分工③安全防护措施④应急预案⑤时间进度安排等，以上各单项内容，每缺一项扣6分；方案包含上述各单项内容，但各单项内容中内容不全面或不具针对性或不能完全满足本项目需求的，每有一项扣3分；扣完为止。本项最多得30分，未提供的不得分。 |
| 4 | 质量保障方案 | 24分 | 根据供应商针对本项目提供的综合保障措施，包括但不限于：①服务质量保证措施；②应急保障措施；③技术人员保障措施；以上各单项内容，每缺一项扣8分；方案包含上述各单项内容，但各单项内容中内容不全面或不具针对性或不能完全满足本项目需求的，每有一项扣4分；扣完为止。本项最多得24分，未提供的不得分。 |
| 5 | 参选文件的规范性 | 4分 | 参选文件制作规范，没有细微偏差情形的得4分；有一项细微偏差扣1 分，直至该项分值扣完为止。 |
| 注：①本表中所涉及的评审资料是响应文件的重要组成内容，未按要求提供或资料不全的将导致相应得分的丢失。②本表中所涉及的评审资料，供应商应当在响应文件中按要求提交原件或复印件，并对其真实性负责。③评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。④涉及评审的资料都应当清晰可辨，对于模糊或分辨不明的资料，评审专家可以不予认可。 | | | |